SC ECOSERV SIG SRL

Anexa nr.1

TARIFE CONSTRUCTII, REPARATII DRUMURI

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.crt. | cod | Denumirea prestatiei | UM | Valoare tarif fara TVA |
| 1 | TSA19D1 | Curatat, decopertat, sapat rigola | mc | 87,79 |
| 2 | SPVB22C | Saparea gropilor poligonale-manuale cu dimensiunile de 80x80x60 cm in teren tare | buc | 26,33 |
| 3 | DF18A1 | Plantarea stalpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera din:metal,confectionati industrial | buc | 24,13 |
| 4 | DF19A1 | Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe un stalp plantat | buc | 13,84 |
| 5 | DF21A1 | Demontarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera | buc | 4,88 |
| 6 | DG02B1 | Desfacere de pavaje din calupuri pavele normale sau pavele abnorme | mp | 8,43 |
| 7 | DG03A1 | Desfacere de trotuare din dale de beton sau bazalt | mp | 6,88 |
| 8 | DG04B1 | Desfacerea borduri de piatra sau de beton,orice dimensiune,asezata pe beton | ml | 7,32 |
| 9 | RPCL22C | Desfacere scari din placi marmura, mozaic sau prefabricate | ml | 18,74 |
| 10 | DI09A1 | Refacere de pavaje vechi din calupuri cu rosturi nebituminate | mp | 70,00 |
| 11 | RPCS11A1 | Montat borduri | ml | 39,54 |
| 12 | RPCS02A1 | Trotuare din dale de beton 50x50x8 cm | mp | 53,19 |
| 13 | RPCS03A1 | Inlocuirea unei dale de beton in trotuare | buc | 15,28 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | RPCL15B1 | Repararea treptelor din beton sau din placi semifabricate | mp | 24,03 |
| 15 | DE16A1 | Montat rigola | buc | 16,24 |
| 16 | PK20A1 | Curatarea cu peria de sarma, spalarea cu apa | mp | 5,34 |
| 17 | RPCR45A1 | Vopsirea manuala a confectiilor metalice | mp | 32,11 |
| 18 | DI01A1 | Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase ( asfalt la rece), facandu-se: manual | mp | 151,07 |
| 19 | DB15B | Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de : 4 cm cu asternere manuala | mp | 40,09 |
| 20 | DH05A1 | Repararea gropilor mici si izolate la impietruiri din macadam | mp | 16,64 |
| 21 | RPCC01A1 | Montare, demontare cofraje fundatii | mp | 35,46 |
| 22 | CA02C | Preparare beton cu betoniera | mc | 255,16 |
| 23 | CA01A | Preparare pe santier, manual beton clasa C 2,8/3,5 (Bc 3,5) (B 50) cu balast cu granulatia pana la 31mm | mc | 272,19 |
| 24 | CA05A | Turnare beton cu mijloace clasice | mc | 117,55 |
| 25 | RPCT03D1 | Demolarea zidurilor din caramida | mc | 89,83 |
| 26 | RPCF10B | Demolare zidarie piatra bruta, bolovani cu mijloace manuale | mc | 118,98 |
| 27 | CD01A4 | Zidarie din piatra bruta sau din bolovani de rau | mc | 160,33 |
| 28 | RPCG03A | Zidarie din caramida cu goluri | mc | 378,00 |
| 29 | RPCF07A1 | Repararea crapaturilor in ziduri de piatra | ml | 55,40 |
| 30 | RPCXH10C | Montat si demontat schela lucrari interne sau externe | mp | 38,76 |
| 31 | RPCXJ07A | Desfacere de tencuieli interne sau externe driscuite la pereti sau tavane | mp | 11,53 |
| 32 | RPCJ23D1 | Reparatii de tencuieli interioare sclivisite | mp | 45,32 |
| 33 | CF08A | Glet aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite | mp | 4,93 |
| 34 | CN02C | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila | mp | 9,84 |
| 35 | DF17A1 | Marcaje longitudinale, transversale | mp | 22,58 |
| 36 | EE10C1 | Montat corpuri de iluminat cu vapori de mercur | buc | 34,35 |
| 37 | ED08A1 | Montat priza bipolara,simpla sau dubla, (nul) | buc | 8,12 |
| 38 | EI11 | Instalarea indicatoare luminoase | buc | 31,94 |
| 39 | RPCS13B | Reparat banci ( inlocuit sipci) | ml | 25,03 |
| 40 | NL1 | Confectionat banca | buc | 506,14 |
| 41 | NL2 | Montat banca | buc | 161,42 |
| 42 | RPCS16C1 | Reparat gard protectie h=0,5m stalpi de teava si plasa zincata | ml | 61,46 |
| 43 | DH11A1 | Aducerea la profil a acostamentelor prin taierea lor cu mijloace manuale | 100mp | 561,15 |
| 44 | DH08A1 | Curatarea platformei drumului | mc | 56,78 |
| 45 | DA03A1 | Scarificarea manuala a platformei drumului | mc | 76,96 |
| 46 | DH04C1 | Asternerea materialelor pietroase de intretinere inclusiv cilindrarea, manual | mc | 139,14 |
| 47 | RPCR12B | Vopsit tamplarie, cu lac de ulei | mp | 22,73 |
| 48 | RPCR06A | Vopsire in culori de ulei, pereti, tavane | mp | 15,29 |
| 49 | RPCO51A | Montat lambriuri din cherestea de rasinoase | mp | 135,16 |
| 50 | CK03A | Usi din lemn simple, interioare | mp | 41,56 |
| 51 | RPCK02B | Reparare pardoseli scandura rasinoase | mp | 74,54 |
| 52 | RPCO54A1 | Montat balustrada din lemn de brad sau stejar | ml | 28,50 |
| 53 | RPCI05A | Reparare invelis tigla profil, cu tigla si coame argila la acoperisuri | mp | 33,26 |
| 54 | TRI1AA01 | Incarcarea materialelor | tona | 9,98 |
| 55 |  | Alte lucrari manuale | ora | 22,18 |
| 56 | DH04A1 | Asternerea materialelor pietroase de intretinere, inclusiv cilindrarea | mc | 13,36 |
| 57 | RpDC13H | Frezarea imbracamintilor asfaltice | mp | 9,09 |
| 58 | RpDB20B | Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de: 4 cm cu asternere manuala | mp | 44,76 |
| 59 | DI08A1 | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti | m | 2,44 |
| 60 | RPCD09A1 | Confectionat si montat armatura la elemente de beton armat ce se consolideaza | kg | 11,55 |
| 61 | DF17A1.2 | Marcaje longitudinale executate mecanizat, cu vopsea pe suprafete carosabile | mp | 26,13 |
| 62 | DF27A1 | Piloti pentru dirijarea circulatiei rutiere in scopul asigurarii fluentei traficului pe sectoarele de drum cu restrictii de circulatie | ora | 22,18 |
| 63 | DF17A1.1 | Marcaje transversale si diverse executate mecanizat, cu vopsea de pe suprafete carosabile | mp | 26,13 |
| 64 | W3LART01 | Controlul si verificarea vizuala pentru pregatirea lucrarilor categ.teren: normal ( transport inclus) | km | 66,04 |
| 65 | RpDA14B | Curatirea manuala a acostamentelor, santurilor si rigolelor de noroi, pamant, iarba etc. Santuri si rigole de scurgere | ml | 7,76 |
| 66 | RpDF29B | Repararea, confectionarea indicatoarelor vopsite pentru circulatia rutiera si placute refelectorizante pentru stalpi de dirijarea circulatiei, indicatoare din tabla de otel de 1,50mm dreptungjiulare, patrate, rotunde | mp | 289,6 |
| 67 | H1P02A1 | Transportul materialelor prin purtat direct, sau cu roaba, pe primii 10m | tona | 29,72 |
| 68 | SVL60A | Transportul materialelor pietroase cu targa distanta de transport pana la 10m | mc | 94,29 |
| 69 | RpAcH11D | Dezinfectarea puturilor de alimentare cu apa, rezervoarelor inchise sau deschise, executate cu cloramina | mc | 379,36 |
| 70 | TSA13A2 | Curatarea manuala de pamant de pana la 14m adancime, in gropi cu sectiune poligonala sau circulara, avand latimea sau diametrul cercului de 1,50m, executata fara sprijiniri si evacuarea pamantului | mc | 90,96 |
| 71 | RPEXF02A | Diverse lucrari la instalatiile electrice, corpuri de iluminat, semafoare electrice, lampi fluorescente tubulare, orice tip de plafon sau de perete, disp.sust. | buc | 46,8 |
| 72 | RpDA04C | Scarificare usoara a impietruirii pana la 5 cm adancime: autogrederul, inclusiv reprofilarea | mp | 1,16 |
| 73 | TsC02XB | Sapatura mecanica cu excavatorul pe penuri de 0,21 0,39mc cu motor termic si comanda hidraulica in pamant cu umiditate naturala teren categoria II descarcare in depozit | 100mc | 1160,90 |
| 74 | RPCR23A1 | Vopsit mecan, in culori ulei la balustrade grile si parapete metalice, 2 straturi (corectie) | mp | 30,9 |
| 75 | RpDB01D1 | Refacere de pavaje vechi, dale 30x30 normale, cu rosturi nebituminate | mp | 75,32 |
| 76 | RpDB01D2 | Refacere de pavaje vechi din pavele dublu T, cu rosturi nebituminate | mp | 63,83 |
| 77 | RpDB01D3 | Refacere de pavaje vechi din dale 50x50 normale, cu rosturi nebit |  | 71,32 |
| 78 | RpDB01D4 | Refacere de pavaje vechi din piatra cubica, cu rosturi nebituminate | mp | 136,57 |
| 79 | DA01A | Greblarea pietrei alergatoare de pe drumuri, santuri, taluze si asternerea ei pe partea carosabila sau acostamente | mp | 0,27 |
| 80 | DA02A | Curatarea platformei drumurilor de material adus de viituri | mc | 56,78 |
| 81 | DA03A | Desfundarea manuala si cutarea santurilor, canalelor de scurgere, camerelor de cadere sau albia sub podete de potmol, busteni etc. Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere | mc | 42,59 |
| 82 | DA04A | Scarificarea usoara a impietruirii pana la 5 cm adancime, executata manual | mp | 3,99 |
| 83 | DA14A | Curatarea manuala a acostamentelor, santurilor si rigolelor de noroi, pamant, iarba, etc, acostamentele | mp | 1,55 |
| 84 | DA15A | Varuirea plantatiei si accesoriilor la drumuri, executata | mp | 4,97 |
| 85 | DA17B | Vopsirea parapetelor de drum metalice | mp | 42,19 |
| 86 | DE10C | Montarea stalpilor pentru indicatoare, montarea indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu, demontarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera, demontarea (scoaterea) stalpilor, montarea indicatoarelor pe un stalp gata plantat | buc | 19,34 |
| 87 | CYB01 | Defrisat vegetatie ,nivelat, incarcat pamant si resturi veg. | ora | 22,18 |
| 88 | CYB02 | Montat teava PVC cu diametru 315, acoperit teava | buc | 584,11 |
| 89 | RPCC01A1 | Montare panouri podium din placaj de tip P de 8 mm grosime si din scanduri de rasinoase, inclusiv sprijinirile pentru scufundari | mp | 8,29 |
| 90 | NL | Muncitor deservire bariera | ora | 22,18 |
| 91 | NL | Supravegherea persoane care executa munca in folosul comunitatii | ora | 22,18 |
| 92 | DA08A | Executarea drumurilor impietruite executate cu pietris sau balast | mp | 2,51 |

NOTA:

Tarifele nu contin TVA.

Tariful orar folosit este de 22,18 lei pe /ora, tarif mediu national, conform buletinelor statistice lunare de preturi.

La tariful orar de 22,18 lei/ora se adauga:

CAM 2,25%,

potrivit reglementarilor legale in vigoare.

Cheltuieli indirecte 12% , Profit 5%

***Consiliul de Administraţie***

***Preşedinte,***

*Diaconiţă Viorel*